**ПАМЯТКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390  
утверждены Правила противопожарного режимав Российской Федерации,   
которые   содержат  требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов   в целях обеспечения пожарной безопасности. **Пунктом 218 Правил противопожарного режима запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.**

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса  могут производиться при условии соблюдения требований  пожарной безопасности,   установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  принятыми по согласованию с Министерством  природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством  сельского хозяйства Российской Федерации.

Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса утверждены приказом МЧС России от 26 января 2016 года № 26.

**Порядок  
использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса**

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса  устанавливает **обязательные требования**  **пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.**

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва)  не  менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной   на  ней  металлической   емкостью (например: бочка, бак, мангал) или  емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5.  При    использовании  открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных   несгораемых     емкостях  (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное   расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров,   а  зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием  открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

7. При  увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка. При этом  на каждый очаг  использования открытого огня должно быть  задействовано не менее 2-х человек,  обеспеченных первичными средствами пожаротушения  и прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной  безопасности  "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 года  N 645.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль  за  нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

**9. Использование открытого огня запрещается:**

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается: осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся

жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).